CTI Server Hilfe:
Konfiguration

- PhoneSuite CTI Server Hilfe
- Funktionen
- Installation
- Konfiguration

- Server-Verbindung
- Geräte

- Einstellungen für TAPI-Treiber

- Clients

- Client hinzufügen/ändern

- Gruppen
- BLF-Monitoring / Präsenzmanagement
- Journal

- Protokollierung

- Lizenzen
- Telefonbücher

Auf dieser Seite

- Grundlegende Konfigurationsschritte
- Monitoring/Präsenzmanagement mit CTI Clients 3.x

#### Grundlegende Konfigurationsschritte

> Die Konfiguration des Servers erfolgt über die zugehörige Management-Konsole, die lokal auf dem Server ausgeführt werden kann oder "remote" über das Rechnernetzwerk.

> 1. Die Management-Konsole muss mit dem Server verbunden sein (siehe Dialog Server).
> 2. Unter Geräte müssen die benötigten Geräte (Telefone) des TAPI-Treibers sichtbar sein.
> 3. Unter Clients sind alle Clients/Nutzer einzutragen. Jedem Client ist sein Haupt-TAPI-Gerät (Telefon) zuzuweisen.
> 4. Für den Einsatz des Servers mit mehr als zwei Clients benötigen Sie nach Ablauf des 30 Tage-Testzeitraums einen Lizenzschlüssel. Dieser ist unter Lizenzen einzutragen.

#### Monitoring/Präsenzmanagement mit CTI Clients 3.x

> In Verbindung mit den CTI Clients 3.x wird ein Präsenzmanagement sowie das LED-Monitoring mittels Gruppen unterstützt. Der Vorteil ist, dass die Gruppen im Server konfiguriert werden können. Auf CTI Client Seite ist eine Gruppe nur einmal einzubinden - spätere Änderungen in der Gruppe werden dann automatisch übernommen.

> Konfiguration...