TAPI for snom Hilfe:
Installation

- TAPI for snom Phones
- Installation

- Test mit Outlook oder phone.exe

- Konfigurationsdialoge
- FAQ

Auf dieser Seite

- 1. Download und Installation
- 2. TAPI Treiber Konfiguration
- 2.1. Telefon IP konfigurieren
- 2.2. Actions URLs konfigurieren
- 3. Hinweise für Administratoren

Installationsschritte für PhoneSuite TAPI for snom:

#### 1. Download und Installation

> 1. Downloaden Sie PhoneSuite_TAPI_for_snom_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv.
> 2. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung.
>    Sie benötigen dafür Administator-Rechte.

#### 2. TAPI Treiber Konfiguration

> Die Treiber-Konfiguration können Sie aufrufen über: [Start > Programme > PhoneSuite_TAPI_for_snom > PhoneSuite TAPI for snom - Konfiguration > Konfigurieren...].

> | PhoneSuite TAPI for snom - Konfiguration
> | snom Line1

> Über den unteren Button [Einstellungen...] oder per Doppelklick kann die TAPI-Line konfiguriert werden.
> => Konfigurationsdialoge

> Hinweise:

> - Der Button [Löschen] kann immer nur für die letzte TAPI-Line angewendet werden.
> - Der State "closed" bedeutet nur, dass die TAPI-Line derzeit von keiner TAPI-Anwendung geöffnet wurde.

#### 2.1. Telefon IP konfigurieren

> Konfigurieren Sie die Telefon-IP-Adresse im Dialog [Verbindung].

#### 2.2. Actions URLs konfigurieren

> Konfigurieren Sie die Telefon-IP-Adresse im Dialog [Verbindung].

> Konfigurieren Sie die Actions URLs im Dialog [Aktions URL].
> Die Actions URLs werden für die Anzeige von eingehenden und ausgehenden Rufen benötigt.

> Hinweis: Wenn die Actions URLs nicht funktionieren, werden keine eingehenden Rufen angezeigt.

> Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.

> Test mit Outlook

#### 3. Hinweise für Administratoren

> Terminal Server Installation