TAPI for Asterisk Hilfe:
TAPI Driver Lines

## TAPI-Geräte / TAPI-Lines
Hier werden alle TAPI-Lines aufgelistet, die im TAPI-Treiber konfiguriert sind.
> #### Hinweise zu den Spalten
> Spaltenname | Beschreibung
> Idx | Index der TAPI-Line im Treiber. Die erste Line hat den Index 0. Diese Spalte ist zunächst unsichtbar und wird nur eingeblendet, wenn Sie auf den Button [Löschen] klicken.
> TAPI-Line | Name der TAPI-Line
> IP | IP-Adresse des Telefons. (Nur für "TAPI for Snom" Treiber.)
> Channel | Channel-Kennung des Telefons. (Nur für "TAPI for Asterisk" Treiber.)
> TAPI-Status | Gibt an, ob die TAPI-Line von einer TAPI-Anwendung geöffnet wurde. "opened": TAPI-Line ist geöffnet "closed": TAPI-Line ist nicht geöffnet / aktuell nicht in Verwendung Hinweise: Outlook öffnet die TAPI-Line erst, wenn tatsächlich eine Nummer gewählt werden soll. Der Normalzustand ist dann "closed". TAPI-Anwendungen, die auch eingehende Rufe melden, müssen die TAPI-Line permanent geöffnet haben. Wenn die TAPI-Anwendung gestartet ist, sollte die zugewiesene Line als "opened" angezeigt werden.
#### Sortieren nach Spalteninhalt Ein Klick auf den Spaltenname sortiert die Liste aufsteigend nach dem Inhalt dieser Spalte. Standard ist die Sortierung nach TAPI-Line Name.
#### Löschen von TAPI-Lines Der TAPI-Treiber erlaubt nur das Löschen der letzten TAPI-Line (der TAPI-Line mit dem höchsten Index). Der Grund ist, dass die TAPI-Anwendungen die TAPI-Lines anhand des Index öffnen. Wenn zwischendrin eine Line gelöscht würde, würden sich die Line-Indizes verschieben und die TAPI-Anwendungen dann ggf. eine falsche Line öffnen. Die Spalte mit dem Line-Idx ist zunächst unsichtbar und wird nur eingeblendet, wenn Sie auf den Button [Löschen] klicken. Sortieren Sie die Liste ggf. nach dem Line-Idx, um zu sehen, welche Line den höchsten Index hat. Wenn Sie eine Line, die zwischendrin steht, nicht mehr benötigen, ist dies erstmal kein Problem. Sie können die Line so stehen lassen und ggf. umkonfigurieren, sobald Sie wieder eine neue Line benötigen. Die Lizenzverwaltung zählt nur die Anzahl der tatsächlich geöffneten Lines. #### Fehler: Konfiguration kann nicht gespeichert werden! Wenn beim Öffnen vom Treiber-Konfigurationsdialog die Fehlermeldung "No write access to configuration!" angezeigt wird: Mögliche Ursache: Das Treiber-Konfigurationsverzeichnis wurde von einem Rechner auf einen anderen kopiert. Dabei erhalten normalerweise der "Administrator" und "System" Schreibberechtigungen. Der Treiber läuft aber im Kontext des Windows-Telefonie-Dienstes und dieser unter dem Nutzer "Netzwerkdienst". Lösung: Gehen Sie auf den Tab "Info" und öffnen Sie das Treiber-Arbeitsverzeichnis über den Button "...". Geben Sie dem Nutzer "Netzwerkdienst" Vollzugriff auf diesen Ordner und die enthaltenen Dateien und Unterordner.