TAPI for snom Hilfe:
Firewall Konfiguration

- TAPI for snom Phones
- Installation
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

> Das Telefon sendet die Anrufinformationen per Action URLs zum angegebenen TCP-Port auf Ihrem PC. Der TCP-Port muss daher in Ihrer (Windows)-Firewall freigeschaltet sein. Wenn Sie eine andere Firewall verwenden, müssen Sie diese manuell konfigurieren.

> Wenn die Firewall die eingehenden TCP-Verbindungen blockiert, dann erhalten Sie keine Verbindungszustandsmeldungen über TAPI.

> Beispiel-Konfiguration der Windows 11 Firewall für TCP Port 8080:

> 1. Öffnen Sie die Firewall-Konfiguration über: [Start > Einstellungen] und geben in der oberen Suchzeile "Firewall" ein. Wählen Sie aus den Suchtreffern "Windows Defender Firewall" aus.
> 2. Klicken Sie links auf [Erweiterte Einstellungen]. Es öffnet sich ein neues Fenster.
> 3. Klicken Sie hier links auf [Eingehende Regeln] und dann rechts auf [Neue Regel...].
> 4. Wählen Sie als Regeltyp "Port" aus und klicken auf [Weiter...].
> 5. Wählen Sie "TCP" und geben bei "Bestimmte lokale Ports" 8080 ein.
> 6. Im nächsten Schritt bestätigen Sie "Verbindung zulassen".
> 7. Im nächsten Schritt "Profil" sollten nur die Haken bei "Domäne" und "Privat" gesetzt sein.
> 8. Im letzten Schritt ist ein Name einzugeben. z.B.: "Freischaltung TCP Port 8080 für snom TAPI"

> Tipp: Command-Datei zur automatischen Firewall-Konfiguration: win_firewall_cfg.cmd