TAPI for snom Hilfe:
Weitere Einstellungen

- TAPI for snom Phones
- Installation
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

#### Spezielle Zustände erkennen

> Timeout für eingehende Anrufe | Bei Anrufen über eine Rufgruppe meldet das Telefonen eventuell kein Ruf-Ende (IDLE) per Action-URL. Damit der Anruf nicht ewig als klingelnd angezeigt wird, kann hier ein Maximalwert in Sekunden angegeben werden, nachdem der Treiber selbst ein IDLE generiert.
> "Aufgelegt" nach Anruf Weiterleiten im Rufzustand | Die snom Log-Datei wird analysiert, um den Zustand "Aufgelegt" zu erkennen, nachdem Sie einen eingehenden Ruf weitergeleitet haben.
> Trennen einer gehaltenen Verbindung | Wenn ein "Disconnect" eintrifft, wird das SIP.log vom Snom-Telefon analysiert, um zu ermitteln, ob das gehaltene oder die aktive Gespräch getrennt wurde.

#### Anpassen

> Annehmen mit Headset | Die Rufannahme erfolgt durch einen simulierten Klick auf die Headset-Taste des Telefons. Achtung: Wenn Ihr Snom-Telefon immer im Headset-Mode ist und Sie mit Headset telefonieren wollen, dann ist diese Option NICHT zu aktivieren. Beim Umschalten des Headset-Modes würde sonst wieder in den Lautsprecher-Mode geschaltet.