IP Phone Hilfe:
Test mit Outlook oder phone.exe

- Config for IP Phones

- Test mit Outlook oder phone.exe

- Konfigurationsdialoge
- FAQ

Auf dieser Seite

- Test mit TAPI-Tool "phone.exe"
- Test mit Outlook

#### Test mit TAPI-Tool "phone.exe"

> Testablauf:

> - Downloaden Sie das TAPI-Tool "phone.exe".
>   - Download phone.exe
> - Entpacken Sie das ZIP-Archiv und starten Sie die phone.exe.
> - Wählen Sie unter "Device" die "Snom Line 1" und klicken Sie "Start Session".
>   Wenn erfolgreich, sollte der Button jetzt "End Session" anzeigen.
> - Geben Sie bei "Phone #" eine Rufnummer ein und klicken Sie "Make Call".
> - Jetzt sollte Ihr Telefon den Anruf ausführen.
> - Falls eingehende Anrufe nicht angezeigt werden, beachten Sie bitte die Hinweise unter FAQ.

#### Test mit Outlook

> Wenn Sie den "Office Communicator 2007" verwenden, ist in der Registry vorab ein Parameter "TAPIOVERRIDE" zu setzen. Siehe Anleitung von Microsoft.

> - Schließen und starten Sie Outlook neu.
> - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und wählen Sie "Kontakt anrufen...".
> - Klicken Sie auf [Wähloptionen...].
> - Wählen Sie Ihre "SNOM Line" im Auswahlfeld "Über diese Leitung verbinden".
>   Hinweis: Sie müssen eventuell im Auswahlfeld scrollen, um alle Leitungen zu sehen.
>   Schließen Sie den Dialog mit [OK].
> - Jetzt können Sie aus Outlook heraus wählen.

> ###### Eingehende Anrufe

> Hinweis: Eingehende Rufe werden von Outlook selbst nicht angezeigt. Dazu benötigen Sie eine zusätzliche TAPI-Anwendung wie den PhoneSuite CTI Client.